









Leerlauf: Spannungsteiler U = U\*R2/(R1+R2)

Kurzschluss: Stromteiler IF = IG \* R2/(R2+R3)

mit Gesamtstrom über Ig = U/(R1+R2||R3)



